**Инструкция по сборке кровати YG-6 ММ-91, ММ-091**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | C:\Users\MainUser\Desktop\Сборка YG-5 ММ-036  36\DSC_0348.JPG | Установите ложемент на ровную поверхность ложем вниз |
|  | C:\Users\MainUser\Desktop\Сборка YG-5 ММ-036  36\DSC_0350.JPG | Прикрепите ножки кровати к раме при помощи болтов как показано на фото |
|  | C:\Users\MainUser\Desktop\Сборка YG-5 ММ-036  36\DSC_0353.JPG | Установите направляющие для туалетного устройства |
|  | C:\Users\MainUser\Desktop\Сборка YG-3 MM 092 92\DSC_0386.jpg | Вставьте втулки в держатель туалетного судна |
|  | C:\Users\MainUser\Desktop\Сборка YG-5 ММ-036  36\DSC_0356.JPG | Установите держатель туалетного судна в направляющие и закрепите его с приводом |
|  | C:\Users\MainUser\Desktop\Сборка YG-5 ММ-036  36\DSC_0357.JPG | Установите кровать на колёса |
|  | C:\Users\MainUser\Desktop\DSC_0381.JPG | Закрепите спинки на торцах кровати |
|  | C:\Users\MainUser\Desktop\Сборка YG-5 ММ-036  36\DSC_0359.JPG | Прикрепите боковые ограждения к раме кровати при помощи болтов |
|  | DSC_0488 mini | Установите раму для подтягивания и инфузионную стойку в специальные отверстия на раме кровати. Кровать готова к работе |